技术参数确认表(维修类)

一 、 配套 设 备 厂 家及 品规 ：FUJIFILM Visualsonics,inc, 型号

Vevo2100

二、配件品规： CB4 板

三、配件技术参数及要求：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生产厂家 | FUJIFILM  Visualsonics,inc |
| 2 | 备件功能： I/O通信数据的转换 | 符合 |
| 3.1 | 内部总线类型： I2C | 符合 |
| 3.2 | 外部总线类型:RS-232-C | 符合 |
| 3.3 | 影像传输标准:DICOM3.0 | 符合 |
| 3.4 | PCB 板材:高 TG | 符合 |
| 3.5 | 绝缘电阻:10KΩ-50MΩ | 符合 |
| 3.6 | 介质常数: ε=2.1-10.0；翘曲度<0.7 | 符合 |

四、质保期： 12 个月

五、供货周期： 一般 15 天，特殊原因(非可抗力因素)除外

六、质保起算时间： 供货验收后算

七、验收方式

到货后，甲乙双方工程师及使用科室设备管理人员或操作人员对 验收报告签字验收后存档。

八、付款方式

设备验收后， 供应商及时提供设备发票， 当月实施付款程序，付 款周期通常不超过 3 个月。